内部业务调研 · 战略决策参考
特种合金丝网出海与品类扩张调研报告
聚焦哈氏合金、纯镍网、蒙乃尔、钛网等高端特材丝网的市场规模、定价公式、对标外贸网站与落地打法
编制日期：2026年9月 | 适用对象：丝网生产制造与外贸出口业务团队
	【执行摘要与核心战略结论】
1. 市场结构：安平全县丝网年产值超 1100 亿元，但 99% 的企业仍在内卷普通 304/铁丝网。真正常年常备特材丝织造的高端实体厂全县不足 100 家（占比不到 1%），属于高毛利抗周期蓝海。
2. 效益悬殊：1 台普通 304 织机单日毛利仅 200~300 元；1 台纯镍/哈氏特材织机单日毛利高达 4,000~12,000 元。只需腾出 5~10 台数控无梭机专线排产，一年即可产生数千万元高毛利产值。
3. 落地路径：无需重置昂贵设备，现有无梭织机调速降速 20%~30% 即可直接织造；原料特种丝在戴南、宝鸡及本地随时可按轴采购；按“轻启动测试 → 爆款专机生产”两步走，零试错成本。



一、 重点对标外贸网站全览（国内外标杆与看点）
做特种金属丝网出海，必须研究走在前面的标杆。国内独立站学习选品架构与SEO优化，欧美老牌企业学习其工程背书与高溢价包装。
	企业/网站名称
	区域属性
	官网及独立站网址
	核心看点与对标价值

	Walcoom Corporation
	国内独立站标杆
	https://www.walcoom.com
	国内丝网独立站教科书。专设 Non-Ferrous Metal Mesh 频道，涵盖哈氏、纯镍、钛、蒙乃尔等编织网及烧结滤芯，参数表极其专业。

	Hebei Hightop Metal Mesh
	安平出海标杆
	https://www.meshfromchina.com
	安平本土走高品质出口路线标杆。展现标准化车间、ISO认证、出海木箱包装与打样流程，海外客户信任度高。

	Belleville Wire Cloth Co.
	美国工业航天老厂
	https://www.bwire.com
	美国老牌军工级特材供应商。主推 Hastelloy C276/C22、Monel 400、Inconel 625，展示 AS9100/DFARS 认证，学习其高端溢价文案。

	TWP Inc.
	美国现货零售电商
	https://www.twpinc.com
	北美工业丝网现货电商，支持按平方英尺小量采购。标价公开，可直观核算海外终端零售溢价。

	Haver & Boecker
	德国百年隐形冠军
	https://www.haverboecker.com
	全球金属丝网行业标准制定者。学习德国最顶级的工程过滤应用分类（航空、精细化工、实验室分析筛）。

	Dongfu Wire Mesh
	精细定制外贸站
	https://dongfumesh.com
	安平精细金属网定制外贸站。按材质等级（Alloy Grade）、目数及编织工艺（平纹/斜纹/席型）筛选，询盘路径丝滑。



二、 标杆工厂产值、产能与经营指标对照
1. 安平“中国丝网之都”产业宏观底盘（千亿级产业集群）
• 年总产值突破千亿：2023年达 1006 亿元，2024年达 1067 亿元，2025年已达 1151 亿元（全国首个千亿级中小企业集群）。
• 产能体量世界第一：全县丝网企业超 1.3 万家，年织网能力超 10 亿平方米，年拔丝能力 500 万吨，出口占全国 80% 以上，远销全球 190 个国家。
• 产业结构转型：普碳钢丝网严重过剩，全县正向“氢能镍基电极、高端膜分离、航天高温特种网”转型，特材网是拉开利润差的关键。
2. 国内外同行四大梯队经营指标横向对比
	企业梯队 / 代表厂商
	年产值 / 营收规模
	机台配置与硬件门槛
	特材网年产能与毛利
	主力产品与客户定位

	第一梯队：欧美百年巨头
• 德国哈佛 (Haver & Boecker)
• 德国格罗贝斯 (GKD)
• 美国 Gerard Daniel
	10亿 ~ 32亿元 RMB
(哈佛全球约4亿欧元，GKD约1.5亿欧元)
	自研超重型数控织机数以千计；全自动化无尘洁净车间；全球设有数十个分公司
	年产能: 千万平米级
综合毛利: 42% ~ 50%
净利率: 15% ~ 22%
	全球航空航天、极端化工、生物医药、高精实验室分析筛（掌握全球定价权）

	第二梯队：国内特材顶流
• 河北英凯模 (Yingkaimo)
• 鹤煌网业 (Hehuang)
• 央企钢研华普 (高精基地)
	2亿 ~ 5亿元 RMB
(国家级专精特新“小巨人”企业)
	拥有高精度数控无梭织机 150+ 台；配套光谱检测实验室；欧洲设有海外仓
	特材产能: 100万~200万 ㎡
特材毛利: 38% ~ 50%
净利率: 18% ~ 25%
	绿氢电解槽电极镍网、汽车安全气囊网、高端造纸/炼化特种过滤，主做海外直供

	第三梯队：安平专业特材源头厂
★ 建议老板最宜对标
(30~80台机规模的专精实体厂)
	3,000万 ~ 8,000万元 RMB
(外贸直销 + 本地同行调货)
	重型数控无梭织机 30 ~ 80 台；常备数吨特材丝（镍/钛/哈氏）；配手持光谱仪
	特材产能: 10万~30万 ㎡
特材毛利: 35% ~ 52%
净利率: 18% ~ 26%
	海外化工厂总包、中东海水淡化、绿氢装备厂，兼接本地外贸贸易商委托代织

	第四梯队：外贸门市部/倒爷
(社媒上大批个人/商贸公司)
	500万 ~ 2,000万元 RMB
(无实体机或仅少量普通机)
	主要是写字楼门市、展厅；基本无特种合金丝材常备库存；依赖调货检验
	无独立特材产能
贸易毛利: 10% ~ 15%
(赚取中间差价)
	靠阿里国际站、社媒引流接单，接到订单后找第三梯队实体厂代织或调货



3. 单台织网机产值与效益测算（算清经济账）
	【单台织网机经济账对比】
• 织普通 304 丝网：日产 100~150 平米，单价 15 元/平米，单机日产值仅 1,500~2,200 元。扣除普通钢丝原料、电费、工人工资，单机单日毛利仅 200~300 元，赚的是辛苦钱。
• 织特种合金丝网（纯镍网/哈氏C-276）：因合金丝韧性强走速较慢，日产 30~50 平米，但出厂单价高达 400~800 元/平米，单机日产值可达 1.5万 ~ 3.5万元！扣除特种丝成本，单机单日毛利高达 4,000 ~ 12,000 元。
• 决策结论：厂里只要腾出 5 ~ 10 台性能稳定的数控无梭织机专线排产特种合金网，一年即可在原厂房里凭空多支撑出 2,000万 ~ 4,000万元 的高毛利产值！



三、 图片产品整理与标准工业牌号手册
图片中列出的多为工业俗称。与海外采购工程师或国内化工厂技术部沟通，必须报出美标 ASTM / UNS 标准代号，体现极强的专业度：
	图片俗称
	国际标准牌号
	美标 UNS / 国标
	主力目数与规格
	主要买家与应用领域

	哈氏合金网
	Hastelloy C-276 (主推)
Hastelloy C-22, B-2
	UNS N10276
ASTM B574
	20目 ~ 200目
丝径 0.08~0.3mm
	耐强酸（盐酸/硫酸/湿氯气），化工反应釜、脱硫脱硝装置、危废处理

	纯镍网
(图文主营)
	Nickel 200 / 201
(纯度 ≥ 99.5%)
	UNS N02200 / N02201
国标: N6 / N4
	40目、60目、100目
(制氢电解槽黄金规格)
	【当前最大风口】海外电解水制氢（ALK/AEM电解槽）电极集流网、氯碱工业

	镍基合金网
	Inconel 600 / 625
Incoloy 800 / 825
	UNS N06600 / N06625
ASTM B166
	40目 ~ 150目
平纹/席型密纹
	航空发动机高温过滤、真空热处理炉隔热、核电构件

	蒙乃尔合金网
	Monel 400 (最主流)
Monel K-500
	UNS N04400
ASTM B127
	10目 ~ 120目
	耐海水与氢氟酸，海上石油钻井平台、海水淡化设备、船用海水管道滤网

	双相不锈钢网
	Duplex 2205 (最常用)
Super Duplex 2507
	UNS S31803 / S32205
UNS S32750
	20目 ~ 300目
	高压耐孔蚀，石油天然气管线、造纸、高含氯盐水（316L升级款）

	钛网 / 钛合金
(图文主营)
	Titanium Grade 1 / Gr2
Grade 5 (TC4钛合金)
	ASTM B348 / B265
国标: TA1 / TA2
	20目 ~ 100目
(含冲孔拉伸钛板网)
	PEM电解槽阳极扩散网、海水脱盐、电化学催化、医疗植入过滤

	镍铬合金网
(图片水印)
	Nichrome Cr20Ni80
(80%镍 + 20%铬)
	美标: Ni80Cr20
国标: Cr20Ni80
	10目 ~ 60目
粗丝 (0.3~1.0mm)
	高温工业电炉发热元件、1100℃~1200℃ 隔热阻燃托网

	钼网
(图文主营)
	Molybdenum Mesh
(Mo-1 纯度 ≥ 99.95%)
	Mo-1
	40目 ~ 200目
超细丝 (0.05~0.15mm)
	超高温真空环境，真空炉隔热屏、电子管栅极、半导体真空镀膜（耐温>1600℃）

	纯银网
(图文主营)
	Silver Wire Mesh
(Ag 纯度 ≥ 99.99%)
	Ag 99.99%
	40目 ~ 100目
	电池电极集流体、实验室电化学电极、贵金属催化剂载体



四、 价格测算逻辑、原料大盘与利润矩阵
特种合金丝网定价严格与【国际有色金属大盘】联动，绝非普通不锈钢的拼吨低价走量模式：
	【行业物理克重公式与出厂定价机制】
1. 原材料大盘价（LME / SMM）：
   • 304 不锈钢丝：约 16~22 元/公斤
   • 纯镍丝 (Ni200)：约 140~170 元/公斤 (大盘镍价约 13~14 万元/吨 + 极高精细拉丝工费)
   • 蒙乃尔 400 丝：约 220~300 元/公斤
   • 哈氏合金 C-276 丝：约 320~450 元/公斤 (含高比例镍、钼、铬稀有贵金属)
   • 工业纯钛丝 (Gr1/Gr2)：约 130~200 元/公斤
   • 纯银丝：按白银实时盘面 7~8 元/克 (合 7000~8000 元/公斤)

2. 丝网每平米理论重量物理公式（行内核心算法）：
   平米重 (kg) ≈ 0.5 × [丝径(mm)]² × 目数 × 材料密度系数
   * 例：40目、0.25mm 纯镍网（密度8.9），每平米耗丝约 1.1kg，光原料丝成本就达 160~190 元/平米；加上织造折旧、工费与损耗，综合出厂价在 280~380 元/平米，外贸售价 $50~$80 美元/平米（约 360~580 元人民币）。



	产品梯队
	代表材质
	原料成本水平
	外贸出口售价区间 (平米)
	毛利率空间与商业特征

	大宗基准线
	普通 304 / 316L
	16~22 元 / 公斤
	$1.5 ~ $8 / ㎡
(约 10 ~ 60 元)
	毛利 10% ~ 20%
极度内卷，拼按吨跑量

	第一梯队：入门升级
	双相不锈钢 2205
	35~50 元 / 公斤
	$12 ~ $30 / ㎡
(约 80 ~ 200 元)
	毛利 25% ~ 35%
316L 客户自然升级，接受度高

	第二梯队：中高端特材
	纯镍网 (Ni200)
钛网 (Gr1)
蒙乃尔 (Monel 400)
	镍丝: 140~170元/kg
蒙乃尔: 220~300元/kg
	$40 ~ $130 / ㎡
(约 300 ~ 900 元)
	毛利 35% ~ 50%+
制氢电解槽、海水防腐高频刚需

	第三梯队：顶级耐腐/耐温
	哈氏合金 C-276
钼网 (Mo-1)
	哈氏丝: 320~450元/kg
钼丝: 400~600元/kg
	$80 ~ $300+ / ㎡
(约 600 ~ 2000+ 元)
	毛利 40% ~ 60%+
高货值，买家极少还价

	第四梯队：贵金属特品
	纯银网 (Ag 99.99%)
	挂钩白银现货盘面
(约 7~8 元/克)
	按克或平方厘米核算
	极高附加值
科研、高端电化学单件定制



五、 真实在做图片中特材的工厂名录（安平本土实体厂）
安平 1.3 万家丝网企业中，真正常年在车间织造哈氏合金、纯镍、蒙乃尔、钛网的实体源头厂全县不足 100 家（占比不到 1%）。以下为经核实的代表性厂家及其官网、独立站与店铺链接：
	企业名称 / 官方网站链接
	对应图片中的具体产品
	生产制造能力与特征
	对标与合作价值

	饶阳县建烨金属丝网有限公司
★ 原图片发帖出处
• 官方直营网: https://jianyesiwang.jdzj.com/
	纯钛网 / 钛丝网
纯镍网 / 镍丝网、蒙乃尔 400、钼网、哈氏合金
	位于衡水饶阳县西城工业区（紧邻安平，同属衡水丝网产业核心带）。专注于特种金属丝网与过滤器材，具备进出口资质与过滤网专利。图片右下角红蓝 Logo 正为其厂标。
	您发的图片正是出自该公司的朋友圈发帖！产品线与图片 100% 对应，可作为直接对标或索样源头。

	河北英凯模金属网 (YKM)
• 国内官网: https://www.yingkaimo.cn
• 海外独立站: https://www.ykmmetalnet.com
	纯镍网 (制氢电解槽)
双相不锈钢、特种耐腐蚀网、汽车气囊网
	安平特种高精金属网领军企业（专精特新小巨人），研发 500 目高精平纹网，在迪拜及欧洲设有海外仓。
	安平本地最具国际化视野的大厂，海外独立站与外贸团队搭建范本。

	安平县天昊丝网制品有限公司
• 国内官网: http://www.aptianhao.com
• 海外独立站: https://www.tianhaofiltermesh.com
	纯镍网 (电解水制氢)
哈氏合金脱硫网、蒙乃尔海洋网、Inconel 625
	较早专注做特材网外贸出海的代表企业，自有编织车间，配有正规出口质检与外贸包装。
	其海外独立站（tianhaofiltermesh.com）技术选型与牌号分类极具参考价值。

	安平县茂群丝网制造有限公司
• 国内官网: http://www.jinshubianzhiwang.com
• 海外独立站: http://www.nickelbasedalloy.com
	哈氏合金 C-276 / C-22
纯镍网 N4/N6/Ni200、蒙乃尔 400、纯钛网、双相钢 2205
	安平特种合金丝网老牌实体厂，支持平纹、斜纹、席型密纹及深加工。专门搭建了 nickelbasedalloy 海外站。
	产品线与图片重合度最高，可作为本地工艺考察或初期调样供货商。

	安平县泊林金属丝网有限公司
• 国内官网: https://www.bolinsiwang.com
• 海外独立站: http://www.bolinwiremesh.com
	英科耐尔 (Inconel 600/625)
哈氏合金网、纯镍网、钛网
	承接石油化工管线耐腐蚀过滤网、环保尾气过滤等工程定制订单，工贸一体化出口经验丰富。
	典型工程类特材供应商，适合了解石化买家的大单采购要求与外贸建站逻辑。

	安平县思迈丝网制品有限公司
• 官方独立站: https://www.apsimai.com
	哈氏合金网、纯钛丝网、镍铬发热隔热网 (Cr20Ni80)
	专注于工业耐高温、耐酸碱金属网，近二十年特种丝网生产经验，拥有官方独立站展示。
	在高温电炉隔热网和化工特材滤网领域经验丰富，支持中英文浏览。

	河北宙丝盾金属材料科技
• 1688直营店: https://zhousidun.1688.com
	纯镍网 / 镍板网、哈氏合金网、钛网、紫铜网
	深耕国内 B2B 工业直采平台，涵盖编织网及金属板冲孔拉伸菱形网（钛板网、镍板网）。
	主要依托 1688 做现货批发（暂未单独建海外站），产品规格全、可查现货批发底价。

	安平县辉瑞丝网制造厂
• 1688工厂店: https://shop1428511793739.1688.com
	纯镍网、钛网、钼网、蒙乃尔网
	在 1688 上长年经营稀贵金属网及特材网现货与定织，以小批量现货试样为主。
	现货小样齐全，可作为应急拿小样测试买家反应的备用渠道。



六、 现有丝网工厂落地“增加这套产品”实操手册
针对“我们现有丝网厂，想增加这些产品到底怎么落地”的核心诉求，从设备、原料、起步策略三方面提供实操方案：
	【1. 机器设备：厂里现有织机能不能织？】
• 明确答案：完全能织，一分钱新机器都不需要买！
• 机器原理：只要厂里有织 40目~200目 304/316 密纹网的【数控无梭金属丝织机】，其编织原理完全一致。
• 车间两点微调：
  ① 调慢车速 20%~30%：特种合金丝韧性强、加工硬化快，车速慢一点能大幅降低断丝率；
  ② 换装耐磨合金筘片与高张力综框：合金丝拉力大，普通铁丝网配件磨损较快，换装高耐磨配件即可平稳量产。



	【2. 原材料丝：去哪里进货？需要自己拉丝吗？】
• 明确答案：坚决不用自己拉丝！国内特材丝供应链非常成熟，全县大厂都是买丝来织：
  • 江苏泰州戴南 / 兴化：全国最大的特种合金线棒集散地，哈氏合金 C-276、蒙乃尔 400、镍铬合金丝随时能按轴采购（几十公斤即可发货）；
  • 陕西宝鸡（中国钛谷）：纯钛丝（Gr1/Gr2）产业源头，现货直发；
  • 安平本地特材丝商：安平本地也有专营特材合金丝的分销商，打个电话当天送达车间。



	【3. 两步走零资金风险落地策略】
• 【第一步：轻启动测试（1周内完成）】
  先不压资金买丝。把纯镍网（制氢）、哈氏 C-276（石化）、钛网（耐海水）的英文参数页上线到公司独立站、阿里国际站及宣传册；海外买家要样片，先在安平本地实体厂（如茂群、天昊）调取小样寄出，0 成本摸底到底哪些国家在要、要多大目数。

• 【第二步：锁定高频规格，专机小批量排产】
  发现 40目、60目、100目 询盘集中时，采购 50~100 公斤特种丝；腾出 1~2 台车况最好的无梭机试织标准卷，裁切制作高档样品盒（Sample Kit）；配备一台便携手持光谱仪（PMI），发货附带打光验料视频和质保单，正式确立自主生产的高端特材线！



七、 海外社媒短视频引流 4 套实操脚本与获客闭环
海外技术采购不看剧情段子，只看“真实性（怕假料）”与“制造实力（源头厂）”。手机在车间即可实拍的 4 套脚本：
	【脚本一：手持光谱仪“打假验真”（询盘转化率最高，必拍）】
• 画面拍摄：特写丝网，手持激光光谱仪（PMI）“滴”一声打激光，推近镜头拍屏幕清晰成分：Ni: 57.2%, Mo: 16.3%, Cr: 15.5%。
• 视频文案：Real Hastelloy C-276, not 316L fake! Every roll tested before shipment.
• 心理效应：打消买家“以次充好”最大顾虑，一眼坐实正规大厂形象。



	【脚本二：强酸与 1200℃ 火枪“暴力破坏测试”（高播放量爆款）】
• 画面拍摄：将普通 304 网和哈氏 C-276 网同时扔进装有浓盐酸的烧杯，304 几秒冒黑烟腐蚀，哈氏光亮如新；或用 1200℃ 高温喷火枪对着纯镍网猛烧不融化。
• 投放平台：TikTok 与 Instagram Reels 极易被算法推成爆款，视觉震撼度高。



	【脚本三：高精无梭织机“机械 ASMR”（大厂制造感）】
• 画面拍摄：微距近景拍无梭织网机飞速穿梭，不配喧闹音乐，保留纯粹机械声；工人戴白手套用高倍放大镜对着网孔验经纬密度。
• 心理效应：彻底消除“皮包商贸公司”疑虑，坐实硬核制造工厂实力。



	【脚本四：深加工冲切与木箱出口打包（促成下单定金）】
• 画面拍摄：激光冲切机将整卷钛网切成数千个圆形滤网片（Filter Discs）；装箱放进盖章的 MTC 质保书，贴上发往德国/美国的 DHL 运单。
• 心理效应：证明工厂有深加工配套能力和跨国大单履约经验。



	【海外社媒转化闭环（怎么把播放量变订单）】
1. 主页直挂 WhatsApp 链接：老外工业采购习惯即时沟通，主页放 wa.me/手机号，一键直连沟通。
2. 免费样片包钩子（Free Sample Kit）：文案永远附带“We offer free 10x10cm sample kits for engineers testing corrosion resistance. (You only cover the shipping fee)”。能掏运费要样品的 90% 都是手头有真实项目的真实买家！







